

东软NetEye SOC网络安全管理系统

升级手册

版本2.0

变更履历

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **修改编号** | **版本** | **修改内容** | **修改人** | **审批人** | **审批日期** |
| 01 | 1.0 | 文档新建。 | 夏甜甜 | 刘洋 | 2024/1/26 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[1.安装说明 4](#_Toc32361)

[2.东软NetEye SOC网络安全管理系统V5.0 升级 5](#_Toc2084)

[2.1 校验MD5值 5](#_Toc23713)

[2.2 升级 5](#_Toc29647)

[2.3 300107版本引擎升级说明 7](#_Toc29512)

1.安装说明

该升级手册适用于SOC6000-XE系列升级，升级前先确认是否为SOC6000-XE系列产品，可以从admin账户下基本信息查看版本号，XE系列版本号格式例300100，请检查是否以300开头，确认无误后可参考下方升级方式进行升级动作。

该升级手册适用版本如下：

SOC6000-XE3、SOC6000-XE3-D、SOC6000-XE5、SOC6000-XE5-D、SOC6000-XE6、SOC6000-XE7

2.东软NetEye SOC网络安全管理系统V5.0 升级


2.1 校验MD5值

1. 获取MD5值：

方式一：东软neteye官网下载。

方式二：研发、生产提供升级包。

1. 将安装包放在任意linux系统下执行命令【md5sum 升级包】，取下图红框区域，下图仅供位置参考，请以实际获取为准。




1. 获取到的md5值与东软NetEye SOC网络安全管理系统V5.0\_MD5.txt文档中md5值校对，如一致则代表安装包正确。

2.2 升级

1.登陆admin账户，查看系统管理build是否为30010\*。




1. 进入系统升级界面。



1. 点击上传文件按钮，选择升级包，升级包的选择是根据当前版本决定的

假设：当前版本为300100，本次释放两个升级包，分别是：patch-300100to300101.zip和patch-300101to300102.zip，只能先选择patch-300100to300101.zip升级包，否则会提示升级包错误，升级版本变为了300101后，则可以使用patch-300101to300102.zip升级包进行二次升级，以此类推，版本只能依次递增升级。

1. 升级成功界面会有一条记录。



1. 升级包上传完毕开始升级，每次升级完成服务端和后台服务自动重启，约3分钟后可以使用系统，重启完成后进行下一次升级。

2.3 300107版本引擎升级说明

当系统升级到版本号为300107版本时，需要对系统引擎进行升级，升级说明如下：

1、将changeEngine.sh、engine.sql两个文件放置到任意路径下，例如：/home

2、在文件所在路径执行命令：sh changeEngine.sh

3、以上步骤已完成引擎升级

备注：changeEngine.sh、engine.sql文件放置位置为

Neteye\_SOC\_5\_0\_build\_300107-NGSOC-XE\_4.1\_center.zip的4.1升级到新引擎 文件夹内。